ARDECHE ENROBES

Bois Redon

07170 LAVILLEDIEU

A l’attention de Monsieur ENJOLRAS

Montrigaud Le 31/03/2016,

Objet : Installation d’un compresseur à vis de 15 Kw Neuf à vitesse variable et reprise tuyauterie souple avec installation de vannes de barrage avec purge automatique en cas de manipulation.

Référence : MB201631031109

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé, suivant les données recueillies, ci-après :

* Fourniture d’un compresseur Neuf 15 KW à vitesse variable
* Raccordement de celui-ci
* Nourrice de distribution 5 départs avec vanne à purge dans boitier cadenassable

Suivi par : Lionel BETTON

Phone GSM : 06 06 57 31 82

Téléphone : 09 61 31 16 40

Mail : [lionel.betton@sfacs-industrie.fr](mailto:lionel.betton@sfacs-industrie.fr)

Fax : 04 86 55 63 01

##### I – Compresseur L15RS Vitesse variable

|  |  |
| --- | --- |
| Modèle | **L15RS Vitesse régulée** |
| Hz | **50** |
| Série | **Série L** |
| Description | **Compresseurs à vis lubrifiés**  **(Série L)** |
| Gaz comprimé | **Air** |
| Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | **http://www.compair.fr/prop_thumb.aspx?width=450&src=/compressor_images/CompAir%20L%20Series%20Rotary%20Screw/Img%201490%20L15RS_frei_m.jpg0.83 à 2.6** |
| Pression d'utilisation minimum (Bar g) | **5** |
| Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | **7.5 à 13** |
| Puissance moteur (kW) | **15** |
| Niveau de bruit (DB) | **67 / 72**  **(at 70% load / at 100% load)** |
| Longueur (millimètres) | **787** |
| Largeur (millimètre) | **698** |
| Taille (millimètres) | **1202** |
| Comprimé de sorties d'air (pouces) | **EN 10226-1 Rp 1**  **(DIN 2999-Rp 1)** |
| Poids (kilogramme) | **365** |
| Vitesse (T/MN) | **1528 to 3933** |
| Capacité d'huile (l) | **9.5** |
| Système de refroidissement | **Refroidi par air** |
| Alimentation d'énergie | **380V - 460V (50, 60Hz)** |
| À la pression d`utilisation nominale: **7.5 Bar g**, Production d`air libre minimum = **0.92 m3/min**  Production d`air libre maximum = **2.6 m3/min** Vitesse (rpm): **1528 to 3933**   À la pression d`utilisation nominale: **10 Bar g**, Production d`air libre minimum = **0.86 m3/min**  Production d`air libre maximum = **2.18 m3/min** Vitesse (rpm): **1528 to 3933**   À la pression d`utilisation nominale: **13 Bar g**, Production d`air libre minimum = **0.83 m3/min**  Production d`air libre maximum = **1.67 m3/min** Vitesse (rpm): **1528 to 3933** | |



**POSSIBILITE ACCESSIBILITE A LA PRIME ENERGIE CEE D’UN MONTANT**

**DE : 178.50 € HT**

La mise en service comprend :

* Vérification de la machine livrée
* Sens de rotation
* Réglage des paramètres de pression
* Programmation des intervalles de maintenance
* Formation aux fonctionnements de la machine de la personne responsable du local
* Départ de votre garantie standard ( 1 an Pièces et Main d’œuvre / déplacement)
* 5 mètres de câbles U1000R2V

A la charge du client : Ligne protégée et calibrée suivant la puissance de la machine.

Accessibilité à la garantie **6 ans** ou **44 000 Heures** COMPAIR, après validation du contrat de service établi par nos soins, suivant les prescriptions COMPAIR :

|  |  |
| --- | --- |
| **CONDITIONNALITÉ** | * La machine doit être commandé par un fournisseur de services agréé. * Un contrat de service signé avec propriétaire de la machine pendant toute la durée de la garantie est recommandée par Compair à éviter les violations par inadvertance de la conditionnalité de garantie * Machine à être enregistrés auprès du service de garantie compair locale * Utiliser des pièces d'origine et lubrifiants à des intervalles de service spécifiés * Compléter et valider la garantie et livret de service après toutes les interventions |
| **AVANTAGES DE L'ASSURE** | * Offre une couverture de garantie pour un maximum de 44.000 heures ou 6 ans (ce qui est toujours le plus tôt) * Gratuitement au propriétaire de la machine * L'utilisation de pièces d'origine, de lubrifiants et de services assure des performances de fonctionnement optimale |



**Pour nos clients :** Prêt **GRATUIT** d'un compresseur de 0 à 100 CV dans la journée en cas de panne.

**II – DESCRIPTION D’ACHAT**

Remplacement du compresseur :

Réf Désignation PU HT Qté Total HT

COM L15RS-10 BARS compresseur L15RS 10 Bars 400Vtri **PROMO** **9 172,98** 1 **9 172,98**

EDR25 Forfait Chantier 518,40 1 518,40

SFAFODIV Reprise tuyauterie du compresseur 675,00 1 675,00

**Sous-total : 10 366,38 €**

Reprise tuyauterie liaison souple

Réf Désignation PU HT Qté Total HT

SFASTIR tuyau liaison souple 19/25 10,13 50 506,50

SFAFODIV ensemble raccords coudes tes ... 677,70 1 677,70

SFA SFA0009 coffret cadenassable 243,00 3 729,00

HDA A303 04 104 Vanne à décompression G3/4 130,72 2 261,44

EDR49 nourrice de distribution 5 départs 472,50 1 472,50

EDR25 Forfait Chantier 2 566,89 1 2 566,89

**Sous-total : 5 214,03 €**

**Total HT € : 15 580,41 EUR**

TVA 20%: 3 116,09 EUR

**TOTAL TTC €** : 18 696,50 EUR

##### III – GENERALITES

**. Délai de l’ensemble : 2 à 3 semaines**

. SAV et pièces détachées assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.

**. Révision de prix :** Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l’application d’un cahier des charges aux conditions administratives techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

**. Réserve de propriété :** En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu’au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l’objet de transformation, d’intégration ou de reventes. Cette clause n’ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l’acquéreur.

. **Devis** estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D’une manière générale, n’est pas compris tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées…)

**. Validité de l’offre : 2 MOIS – PRIX COMPRESSEUR PROMOTIONNEL validité 2 mois**

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial

Suivi de ce dossier : M. Lionel BETTON / 06 60 05 70 52

Lionel.betton@sfacs-industrie.fr